

**DATAERKLÆRING**

**for campingbil, ambulance eller bil til transport af handicappede**

**baseret på lastbil N2/N3 med dieselmotor**

Mærke:       Typebetegnelse:       Model:       Variant:

Stelnr.:       Reg.1. gang\*:       eller ny [ ]  (for brugte, se krav på bagsiden)

Egenvægt (tør):      kg Køreklar vægt (EU):      kg Teknisk tilladt totalvægt:      kg

Teknisk tilladt akseltryk for:      kg Teknisk tilladt akseltryk bag:      kg

Største vægt af påhængskøretøj m/u bremser:     /    kg Teknisk tilladt vogntogsvægt:      kg

 Slagvolumen:      cm3

 Største effekt:     kW

Standstøj (nærfeltmåling)\*\*:     dB(A) ved      o/m Kørselsstøj\*\*:    dB(A) Siddepladser:

**Bilen opfylder følgende bestemmelser (gælder for ny bil):**

Bremser: UNECE-regulativ 13-11 eller amerikansk standard FMVSS 135 om fading, bremsekraftfordeling og ABS

Luftforurening: Forordning 595/2009/EU (Euro VI-E [ ] )

S-seleforankringer: FN-regulativ 14-06 eller amerikansk standard FMVSS 210

[ ]  Erklæringen omfatter kun et ”basiskøretøj”, beskrivelse:

For basiskøretøj skal egenvægt/køreklar vægt være basiskøretøjets vægte. Supplerende oplysning om egenvægt/køreklar vægt for den færdige bil skal medbringes ved syn sammen med dokumentation for den færdige bils brændstofforbrug (ellers beregnes forbruget).

**Oplysningernes rigtighed bekræftes (for ny bil ovenstående, for brugt de på bagsiden angivne):**

(Bilfabrikant, fabrikantens repræsentant, tekniske tjeneste eller en godkendt prøvningsinstans)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|       |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (dato) |  | (firma/stempel inkl. adresse) |  | (navn med tilhørende underskrift) |

Alle data skal gælde for bilen, som den var, da den forlod basisfabrikanten. Alle felter skal udfyldes.

Datarelevante konstruktive ændringer forudsætter særskilt supplerende dokumentation for opfyldelse af reglerne i Detailforskrifter for Køretøjer svarende til den endeligt godkendte dato for 1. registrering. Krydses der for ”anden startspærre”, skal der afleveres supplerende dokumentation.

\* Fabrikationsår, hvis 1. registering ikke kendes, bilen anses som registreret 1. januar det pågældende år

\*\* Målt i henhold til UNECE-regulativ 51-02 (eller UNECE-regulativ 51 eller direktiv 70/157/EØF gældende ved køretøjets 1. registrering)**Den brugte bil opfyldte som ny bestemmelserne gældende ved 1. registrering jf. nedenfor:**

**Bremser:**

[ ]  01.04.02- Direktiv 98/12/EF, FN-regulativ 13-09 eller amerikansk standard FMVSS 135 om fading, bremsekraftfordeling og ABS

[ ]  01.04.95-31.03.02 Direktiv 91/422/EØF, UNECE-regulativ 13-06, eller amerikansk standard FMVSS 135 om fading, bremsekraftfordeling og ABS

[ ]  01.04.78-31.03.95 Direktiv 75/524/EØF eller UNECE-regulativ 13-03 eller amerikansk standard FMVSS 105 eller 135 om fading, bremsekraftfordeling og ABS

[ ]  -31.03.78 Ingen krav, der kræver dokumentation

**Luftforurening, dieselmotor:**

[ ]  01.01.22- Opfylder bestemmelserne om luftforurening angivet på forsiden. Husk afkrydsning på forside

[ ]  01.01.19-31.12.21 Forordning 595/2009/EU (Euro VI-D)

[ ]  01.01.17-31.08.19 Forordning 595/2009/EU (Euro VI-C)

[ ]  01.09.15-31.12.16 Forordning 595/2009/EU (Euro VI-B)

[ ]  01.01.14-31.08.15 Forordning 595/2009/EU (Euro VI)

[ ]  01.10.09-31.12.13 Forordning 595/2009/EU (Euro V eller EEV)

[ ]  01.10.06-30.09.09 Direktiv 2005/55/EF (Euro IV)

[ ]  01.10.01-30.09.06 Direktiv 1999/96/EF (Euro III), alternativt California Exhaust and Evaporative Emission Standard LEV II (2004-norm) niveau LEV (Low Emission Vehicle) eller bedre for kategori LDT (Light-Duty Truck med en tilladt totalvægt på højst 8.500 lb svarende til 3.860 kg)

[ ]  01.10.96-30.09.01 Direktiv 96/69/EF (Euro II)

[ ]  01.10.93-30.09.96 Direktiv 96/44/EF (Euro I)

[ ]  -30.09.90 Ingen krav, der kræver dokumentation

**S-seleforankringer**:

[ ]  01.01.17- FN-regulativ 14-06 eller amerikansk standard FMVSS 210

[ ]  01.10.99-31.12.16 Direktiv 96/38/EF eller FN-regulativ 14-04 eller amerikansk standard FMVSS 210

[ ]  01.04.80-31.09.99 Direktiv 76/115/EØF eller FN-regulativ 14 eller amerikansk standard FMVSS 210

[ ]  -31.03.80 Ingen krav, der kræver dokumentation

 Stelnr.: